|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Аварийно-спасательное оборудование** | | |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Цена,**  **руб.**  **(с уч. НДС)** |
| **1.** | **КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ**  Входит в состав снаряжения пожарного и предназначен для страховки пожарного при работе на высоте, а также для спасения и самоспасения с высотных уровней.  Габариты длина – 160 мм, ширина – 92 мм, диаметр – 12 мм.  Захват наибольшего размера сечения – 32 мм.  Вес карабина – 0,35 кг.  Изготовлен в соответствии с ГОСТ 53267-2019 ТУ 4854-006-08556748-01 с изм. № 1  Отпускается по 100 штук в ящике  **Продукция сертифицирована в области пожарной безопасности** | 432,00 |
| **2.** | **ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ (ИРАС)**  ИРАС предназначен для выполнения операций, связанных с деформацией и разрушения элементов конструкций, транспортных средств, выведенных из строя при ДТП, а также строительных и других конструкций, поврежденных из-за аварий или стихийных бедствий, с целью обеспечения доступа к пострадавшим.  Изготовлен в соответствии с ТУ 78 2 042-89. В комплекте с ремнем и карабином пожарным. | 9500,00 |
| **3.** | **Двери противопожарные металлические сплошного заполнения однопольные/двупольные, ДПМ-ЕI-30; ДПМ-EI 60**  Коробка двери - цельногнутый профиль коробчатой конструкции, объединенный с наличником, глубиной 90 мм, материал-сталь листовая 1,5 мм, толщиной 60 мм, заполнение - минеральная плита теплоизоляционная высокой плотности, огнестойкая, замок с цилиндровым механизмом, хромированная, английский ключ. По периметру дверного полотна проклеена термоуплотнительной лентой. Тип покрытия: порошковое RAL  Продукция имеет сертификат противопожарной безопасности и лицензию к установке. | Цену уточняйте |

**Прайс-лист от 01.01.2020 г.**



**ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области**

**644027, Россия, г.Омск, ул.27-я Линия 47-А**

**код (381-2); тел./факс 53-69-61, 53-75-89 (отдел маркетинга)**

**http://ik9omsk.wixsite.com/ik9omsk e-mail:ik9\_omsk@mail.ru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Светильник электрический с призматическим рассеивателем**  Характеристики – СДВН-36  Мощность – 36Вт  Размеры: 595\*595\*40 мм; 1195\*180\*50мм.  Корпус: Изготовлен из листовой стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия белый глянец.  Способ монтажа: встраивается в потолки типа «Армстронг»; накладным способом на ровную поверхность; подвесным способом на тросах. | Цена от 2100,00 руб. |
| **5.** | **Заграждение автомобильное портативное «Еж»**  Предназначены для препятствия несанкционированному проезду легкового и грузового колесного автотранспорта с пневматическими шинами на режимные и прочие стратегически важные объекты путем механического повреждения шин автотранспорта. | 17000,00 |

Цены на продукцию указаны с НДС. Доставка транспортной компанией, самовывозом.

***Приглашаем ВАС к совместной работе!***

***Готовы рассмотреть ваши предложения.***

Исп. Шмидт И.В.

т. 8 (3812)53-75-89